|  |
| --- |
|  |

Форма С-1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УО «ГрГУ им. Я. Купалы» |  | Код по ОКУД | | 0501030 | |  |
| (наименование организации) |  | УТВЕРЖДАЮ | | | | |
|  |  | проректор\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_Н.И. Войтко | |
|  |  | (должность) | (подпись) | |  | |
|  |  | «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 | | | | |

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №1**

Комиссия, созданная согласно приказу от 13.05.2016 № 553 в составе:

председателя комиссии: начальник АХУ Р.И. Касян

членов комиссии: гл. инженер-нач. ООРиС В.И. Качанов

(должность) (фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_\_\_ведущий инженер ООРиС И.С. Половинко

(должность) (фамилия, инициалы)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования дверных блоков спортивного зала, дверных блоков коридора 1 этажа уч. корпуса №1 по ул. Ожешко,22 в г. Гродно выявлено, что дверные блоки физически и морально устарели и нуждаются в замене.

Комиссия решила, что необходимо выполнить **текущий ремонт по замене дверных блоков в спортивном зале и в коридоре 1 этажа в уч. корпусе №1 в г. Гродно.**

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.

Председатель комиссии:начальник АХУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.И. Касян\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: гл. инж.-начООРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Качанов\_\_\_\_

(должность) (подпись)(инициалы, фамилия)

вед.инженер ООРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.С. Половинко\_\_

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  | | | | |
| № | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| *...* | | | | |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100м2 | 0,154 |  |
| 2 | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах‚ при площади проема свыше 2 м2 | 100м2 проемов | 0,0341 |  |
| 3 | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в бетонных стенах‚ при площади проема до 2 м2 | 100м2 проемов | 0,051 |  |
| 4 | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах‚ при площади проема до 2 м2 | 100м2 проемов | 0,07 |  |
| 5 | Установка дверных блоков деревянных на распорных дюбелях в кирпичных стенах‚ при площади проема до 2 м2 | 100м2 проемов | 0,019 |  |
| 6 | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах‚ при площади проема свыше 2 м2 | 100м2 проемов | 0,0341 |  |
| 7 | Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов во внутренних дверных проемах и перегородках в кирпичных стенах с креплением анкерными пластинами, при площади проема свыше 3 м2 | 100м2 | 0,0796 |  |
| 8 | Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема свыше 3 м2 | 100м2 проемов | 0,0796 |  |
| 9 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100шт | 0,02 |  |
| 10 | Облицовка гипсокартонными листами откосов методом сухой штукатурки | 100 м2 | 0,051 |  |
| 11 | Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов | 100м | 0,233 |  |
| 12 | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям | 100м2 | 0,45 |  |
| 13 | Устройство однослойных гипсокартонных перегородок толщиной 115, 122 мм по металлическому каркасу | 100М2 | 0,0098 |  |
| 14 | Установка однопольных металлических противопожарных дымонепроницаемых дверей 2 типа в проемы кирпичных стен при площади дверного блока до 3,0 м2 | 100м2 | 0,0195 |  |
| 15 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно–известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,05 |  |
| 16 | Заделка борозд в бетонных стенах шириной до 50 мм‚ глубиной до 20 мм | 100м | 0,338 |  |
| 17 | Заделка борозд в бетонных полах шириной до 50 мм‚ глубиной до 20 мм | 100м | 0,09 |  |
| 18 | Добавлять на каждые следующие 50 мм ширины | 100м | 0,05 |  |
| 19 | Погрузка сподручных и навалочных грузов | т. | 0,2 |  |
| 20 | Установка автоматических закрывателей (доводчиков) на двери внутренние | 10 шт | 0,2 |  |
| 21 | Сплошное выравнивание штукатурки откосов при толщ. До 10мм | 100м2 | 0,06 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | | | |

Примечание : в смету включить погрузку и вывоз строительного мусора.

Составил: ведущий инженер ООРиС \_\_\_\_\_\_\_\_ И.С. Половинко