Форма С-1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УО «ГрГУ им. Я. Купалы» |  | Код по ОКУД | | 0501030 | |  |
| (наименование организации) |  | УТВЕРЖДАЮ | | | | |
|  |  | проректор | \_\_\_\_\_\_\_\_ | | Н.И. Войтко | |
|  |  | (должность) | (подпись) | |  | |
|  |  | «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 | | | | |

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

**№ 3**

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «05» апреля 2017 г. № 397 в составе:

председателя комиссии начальник АХУ Р.И. Касян \_

*(должность) (инициалы, фамилия)*

членов комиссии: главный инженер-начальник ООРиС А.В. Качанов \_

*(должность) (инициалы, фамилия)*

главный энергетик А.Ю. Винтер \_

*(должность) (инициалы, фамилия)*

инженер-энергетик ООРиС Е.А. Иотчик \_

*(должность) (инициалы, фамилия)*

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: «Текущий ремонт санузлов 2 , 3 этажах учебного корпуса №2 по пер. Доватора(факультета биологии)»

*(наименование объекта)*

установлено, что необходимо произвести замену осветительного оборудования в санузлах на втором и третьем этажах правого крыла учебного корпуса № 2 по пер. Доватора, 3/1 (светильников, выключателей), в связи с тем, что существующее осветительное оборудование физически и морально устарело и требует замены на более энергоэкономичный аналог, а также проложить кабель в штрабе в служебном санузле для подключения рукосушителей..

*(описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)*

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.

*(перечень факторов)*

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ

*(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)*

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ \_

Председатель комиссии: начальник АХУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.И. Касян \_

*(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)*

Члены комиссии: гл. инж.-начальник ООРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Качанов \_

*(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)*

гл. энергетик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Винтер \_

*(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)*

инженер ООРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Иотчик \_ *(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)*

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица изм-ния | Колич-во | Примечание |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | ДЕМОНТАЖ ДВУХЛАМПОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | шт | 2 |  |
| 2 | ДЕМОНТАЖ ОДНОЛАМПОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ | шт | 6 |  |
| 3 | ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ | шт | 4 |  |
| 4 | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ОДНОЛАМПОВЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ | шт | 8 | пылевлагозащищенный для санузлов |
| 6 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ | шт | 2 |  |
| 7 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ ДЮБЕЛЬ | шт | 2 |  |
| 8 | КАБЕЛЬ ДВУХ-ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ (ШТРАБАХ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК (ВЫВОД ДЛЯ РУКОСУШИТЕЛЕЙ В СЛУЖЕБНЫЙ САНУЗЕЛ) | м | 30 |  |
| 9 | УСТАНОВКА РУКОСУШИТЕЛЯ | шт | 2 | 1,2 кВт (модель согласовать дополнительно после заключения договора) |

Составил: инженер-энергетик ООРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Иотчик \_

*(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)*