Форма С-1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УО «ГрГУ им. Я. Купалы»  |   |  Код по ОКУД |  0501030 |   |
| (наименование организации) |   | УТВЕРЖДАЮ |
|   |   | Проректор | \_\_\_\_\_\_\_\_ | Н.И. Войтко  |
|   |   | (должность) | (подпись) |  |
|   |   | «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 |

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 3**

 Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 397 от 05.04.2017, в составе:

председателя комиссии – начальник АХУ Касян Р.И.,

членов комиссии: начальник отдела ОРиС Трасько О.П.,

 начальник отдела ЭЗиС Васильев С.Ю.,

 главный энергетик Винтер А.Ю.,

 инженер-энергетик отдела ОРиС Иотчик Е.А.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования помещения 108 душевой учебного корпуса №6 по ул. Захарова, 32 установлено, что помещения находятся в неудовлетворительном состоянии: необходимо выполнить строительно-монтажные работы по восстановлению функциональных качеств электропроводки.

 Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы ведутся в эксплуатируемом здании – стесненные условия производства работ.

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

определяются при производстве работ.

 Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют.

Председатель комиссии: начальник АХУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.И. Касян

 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: начальник, отдела ОРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.П. Трасько

 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

 начальник отдела ЭЗиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Ю. Васильев

 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

 главный энергетик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю. Винтер

 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

 инженер-энергетик отдела ОРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.А. Иотчик

 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица изм-ния | Колич-во | Примечание |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Замена светильника  | шт | 5 | накладной, ip24-3 шт, ip54-2 шт мощность 36-40Вт, нейтральный цвет  |
| 2 | Демонтаж светильника | шт | 2 |  |
|  | Установка светильника | шт | 2 | Материал от разборки |
| 4 | Замена выключателя двухклавишного  | шт | 1 |  |
|  | Замена выключателя одноклавишного  | шт | 1 |  |
| 5 | Прокладка кабеля в штрабе  | м | 5 | существующий кабель, проложенный в кабель канале (к рукосушителю)  |
|  | Демонтаж кабель-канала | м | 2 |  |
| 6 | Замена рукосушителя  | шт | 1 | 1,2 кВт |

Составила: инженер-энергетик отдела ОРиС Е.А. Иотчик