Форма С-1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УО «ГрГУ им. Я. Купалы»  |   |  Код по ОКУД |  0501030 |   |
|  (наименование организации) |   | УТВЕРЖДАЮ |
|   |   | проректор\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_Н.И. Войтко  |
|   |   | (должность) | (подпись) |  |
|   |   | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021  |

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

 Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 791от 06.07.2021, в составе:

председателя комиссии – начальник АХУ Касян Р.И.,

членов комиссии: начальник отдела ОРиС Трасько О.П.,

 начальник отдела ЭЗиС Васильев С.Ю.,

 инженер отдела ОРиС Анникова О.В.

составила настоящий акт в том, что в результате обследования легкоатлетического манежа в учебном корпусе № 6 по ул. Захарова, 32 в г. Гродно выявлено, что отделка стен и потолка в результате длительной эксплуатации пришла в негодность: окрасочный слой более чем на 60% истерся. Для устранения вышеперечисленных дефектов необходимо выполнить текущий ремонт указанного помещения.

 Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

определяются при производстве работ.

 Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют.

Председатель комиссии: начальник АХУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.И. Касян

 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: начальник отдела ОРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.П. Трасько

 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

 начальник отдела ЭЗиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Ю. Васильев

 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

 инженер отдела ОРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Анникова

 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

|  |
| --- |
| ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |
| № | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Ед. изм. | Колич. | Примечание |
| 1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,5 |  |
| 2 | Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, ранее окрашенных **масляной**  краской, улучшенная | 100м2 | 9,13 |  |
| 3 | Сплошная очистка потолков от красок клеевых или казеиновых | 100м2 | 13,18 |  |
| 4 | Окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску, улучшенная | 100м2 | 13,18 |  |
| 5 | Устройство и разборка лесов внутренних инвентарных при высоте помещения до 10 м | 100м2 | 8,23 |  |
| 6 | Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов) | т | 1 |  |
|   |
|  |

Составила инженер отдела ОРиС О.В. Анникова