Форма С-1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УО «ГрГУ им. Я. Купалы» |  | Код по ОКУД | | 0501030 | |  |
| (наименование организации) |  | УТВЕРЖДАЮ | | | | |
|  |  | проректор | \_\_\_\_\_\_\_\_ | | Н.И. Войтко | |
|  |  | (должность) | (подпись) | |  | |
|  |  | «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 | | | | |

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Комиссия, созданная согласно приказу от 05.04.2017 № 397 в составе:

председателя комиссии: начальника АХУ Р.И. Касяна

членов комиссии: гл. инженера-нач. ООРиС В.И. Качанова

(должность) (фамилия, инициалы)

инженер ООРиС А.О. Волчкевич

(должность) (фамилия, инициалы)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования жилых комнат в общежитии № 3 по БЛК, 3 в г. Гродно выявлено, что помещения жилых комнат №№ 17, 26, 28, 51, 54, 56, 79, 80, 85, 87, 97, 98, 100, 101, 103, 106, 112, 115, 117, 118, 123, 125, 126, 142, 158, 163 находятся в неудовлетворительном состоянии: необходимо выполнить ремонтно-строительные работы по восстановлению функциональных и эстетических качеств помещений жилых комнат.

Акт обследования прилагается.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы ведутся в эксплуатируемом здании – стесненные условия производства работ.

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

определяются при производстве работ.

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют.

Председатель комиссии: начальник АХУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.И. Касян

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: и.о. гл. инж.-нач ООРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Качанов

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.О. Волчкевич

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

| п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица изм-ния | Колич-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снятие простых и улучшенных обоев в помещениях площадью более 5 м2 | 100м2 | 10 |  |
| 2 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 2 |  |
| 3 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100м2 | 10 |  |
| 4 | Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям | 100м2 | 10 |  |
| 5 | Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от известковых красок | 100м2 | 4,5 |  |
| 6 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону известковым раствором площадью до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 0,9 |  |
| 7 | Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям потолков за один раз | 100м2пов | 4,5 |  |
| 8 | Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | 100м2 | 4,5 |  |
| 9 | Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением | Решетка | 26 |  |
| 10 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью пф-115 | 100м2 | 0,3 |  |

Составила: инженер отдела ОРиС А.О. Волчкевич