Форма С-1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УО «ГрГУ им. Я. Купалы» |  | Код по ОКУД | | 0501030 | |  |
| (наименование организации) |  | УТВЕРЖДАЮ | | | | |
|  |  | проректор | \_\_\_\_\_\_\_\_ | | Н.И. Войтко | |
|  |  | (должность) | (подпись) | |  | |
|  |  | «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 | | | | |

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Комиссия, созданная согласно приказу от 05.04.2017 № 397 в составе:

председателя комиссии: начальника АХУ Р.И. Касяна

членов комиссии: гл. инженера-нач. ООРиС В.И. Качанова

(должность) (фамилия, инициалы)

инженер ООРиС А.О. Волчкевич

(должность) (фамилия, инициалы)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования учебного корпуса № 1 военного факультета ГрГУ им. Я. Купалы по ул. Фолюш, 15/219 в г. Гродно выявлено, что напольное покрытие в служебных кабинетах № 109, 120, 121 и комнатах общежития № 202, 203, 204, 221 находятся в неудовлетворительном состоянии: имеются трещины, порывы покрытия, отслоения в местах стыковки покрытия, а также выбоины в стяжке пола, необходимо произвести работы по ремонту стяжки и замене напольного покрытия площадью 195,6 м2. В санузлах 1-го и 3-го этажа кабинки находятся в неудовлетворительном состоянии: имеются трещины плиты и сколы защитного покрытия перегородок и дверей кабинок, необходимо произвести работы по замени кабинок площадью 26,1 м2

Акт обследования прилагается.

Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы ведутся в эксплуатируемом здании – стесненные условия производства работ.

Работы следует производить с применением следующих механизмов:

определяются при производстве работ.

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: отсутствуют.

Председатель комиссии: начальник АХУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Р.И. Касян

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: гл. инженер.-нач ООРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.И. Качанов

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

инженер ООРиС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.О. Волчкевич

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

| п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица изм-ния | Колич-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов | 100м | 1,619 |  |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100м2 | 1,956 |  |
| 3 | Ремонт бетонных полов площадью мест до 1 м2 | 100м2 отремонтированной площад | 0,978 |  |
| 4 | Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм | 100м2 | 0,224 |  |
| 5 | Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям добавлять (или исключать) на каждый 1 мм изменения толщины стяжки | 100м2 | 0,224 |  |
| 6 | Устройство покрытий полов из ламинированных панелей по бетонному основанию | 100м2 | 0,489 |  |
| 7 | Покрытие полов из ковров линолеума с рисунком при ширине линолеума 2 м | 100м2 | 1,243 |  |
| 8 | Устройство покрытий из рулонного материала "таркетт" типа «Acczent pro» гетерогенное | 100 м2 | 0,224 |  |
| 9 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных с креплением шурупами | 100м | 1,619 |  |
| 10 | Разборка деревянных щитовых перегородок | 100м2 | 0,261 |  |
| 11 | Устройство перегородок из пвх | 100 м2 | 0,063 |  |
| 12 | Установка дверей из пвх | 100 м2 | 0,031 |  |
| 13 | Устройство перегородок из ламинированного ДСП | 100 м2 | 0,105 |  |
| 14 | Установка дверей из ламинированного ДСП | 100 м2 | 0,062 |  |

Составила: инженер отдела ОРиС А.О. Волчкевич